# Utseende av elarbetsansvarig (ansvarig för säkerheten vid elarbeten)

# Från chef? till tekniker?

*Som underhållschef har jag elsäkerhetsansvaret för verksamheten.* *För varje elarbete skall, enligt SS‑EN 50110, en elarbetsansvarig utses.*

Följande rutiner för detta gäller inom Pumpnissen AB:

1. Tekniker som arbetar ensam utses till elarbetsansvarig för egna arbeten.
2. Då flera tekniker arbetar tillsammans med en viss arbetsuppgift ska den som tilldelats arbetsordern vara elarbetsansvarig.

Då den ordinarie elarbetsansvarige av någon anledning lämnar arbetsplatsen, utses nedanstående personer i nedanstående ordning att vara elarbetsansvarig.
Person med lägsta nummer i den ordning de anges på listan, träder in i första hand, näst lägsta nummer därefter o.s.v.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Namn** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

1. För arbetsuppgiften *elarbetsansvarig* gäller ansvar och rutiner enligt bifogad checklista (Bilaga 1) vilken ska följas.
2. Om Du finner att Du inte har kunskap. befogenheter eller resurser för att ansvara för ett visst arbete ska Du omgående meddela mig. Då övertar jag ansvaret och ombesörjer att arbetet genomförs på ett säkert och korrekt sätt.

Detta dokument har upprättats i 2 exemplar varav parterna tagit var sitt.

**Underskrifter**

*Härmed utses Du att under ovan angivna förutsättningar vara elarbetsansvarig*

*Ort och datum*

*Namn*

*??????chef*

*Jag har tagit del av direktiven ovan och förbinder mig att följa dem*

*Ort och datum*

*Namn*

*Tekniker*

***Returnering*** *Ovanstående delegering returneras*

*Ort och datum*

*Namn*

*Tekniker*

Anledning/motivering:

***Checklista - Elarbetsansvarig***

För varje elarbete ska enligt SS‑EN 50110-1, en elarbetsansvarig utses.
Syftet med att utse en person till elarbetsansvarig är att säkerställa personsäkerheten på arbetsplatsen.
Genom att utse en person till elarbetsansvarig undviks missförstånd eller att skyddsåtgärder glöms bort.
Det åligger den elarbetsansvarige att, om han känner sig osäker eller vid eventuella oklarheter, fråga den eldriftansvarige.
**OBS! Endast elarbetsansvarig får ge arbetarna tillstånd att påbörja arbetet.**

Den elarbetsansvariges ansvar och skyldigheter finns angivet i SS‑EN 50110‑1 utg. 2 kapitel 4‑6. Den elarbetsansvarige ska vara fullt förtrogen med denna standard och dess tillämpning. Följande punkter och åligganden poängteras speciellt.
Den elarbetsansvarige ska:

* Medverka vid planeringen av arbetet och vid behov ha kontakt med ev. övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
* Vid behov samråda med den eldriftansvarige innan åtgärder vidtas eller arbete påbörjas på eller nära den elektriska anläggningen
* Ha nödvändig kännedom eller inhämta nödvändig kännedom om samt entydigt fastställa arbetsplatsen
* Kontrollera risker och hur de förebyggs samt vidta betryggande skyddsåtgärder
* Kontrollera att varje arbetare har erforderliga kunskaper för det aktuella arbetet samt instruera arbetarna om de säkerhetskrav och säkerhetsåtgärder som ska tillämpas
* Vara fullt förtrogen med arbetsmetoden arbete utan spänning
* Före arbete vidta åtgärder enligt avsnitt 6.2.1 till 6.2.5 för att göra anläggningen spänningslös
* Efter utförda åtgärder enligt ovan ge tillstånd att påbörja arbetet
* Vid behov upprepa säkerhetsinstruktioner om arbetet varar länge
* Avbryta arbetet om det finns risk att arbetet inte kan utföras på ett säkert sätt
* Avveckla arbetsplatsen efter slutfört arbete och ansvara för spänningssättning av den berörda anläggningsdelen
Före spänningssättning ska kontroll före idrifttagning utföras enligt Bilaga 2